Вобщем при попытке объединить DAC и DMA возникают трудности, Миландр при проектировании допустил ошибку и там получается ***Немаскируемый запрос передачи DMA от контроллера АЦП***

В качестве запроса передачи по DMA контроллером АЦП используется сигнал окончания преобразования EOCIF. Вне зависимости от настроек контроллера DMA и контроллера АЦП этот запрос приходит на контроллер DMA. Если DMA контроллер настроен на обработку этого запроса, то он обработает этот запрос,